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[image: ]1.设备名称：便携式润滑油水分检测仪         
· 设备型号  LWB-11                  
· 产品描述 
大屏幕彩色液晶触摸屏显示，仪器方便携带，可快速测量出油品中水分含量，集成微量水分油品特性传感器模块组合而成。
主要特点：
1.微量水分油品特性传感器 可以在线和离线检测：水分，水活性与温度数据；
2.配微量流量不锈钢磁力齿轮泵，自主吸油检测，可以在线和离线检测；
3.选配微型打印机，实时打印检测报告；
4.可预先标定 2 种油品检测曲线，可以检测各种油品；
6.可以设置检测次数,取平均值 打印检测报告；
7.可以设置报警，输入报警值，可与检测值对比给出报警方案，判断：合格不合格。
· 应用范围和场景
适用于发动机油、齿轮油、变压器油（即绝缘油）液压油、润滑油、合成油等油液，可广泛应用于航空航天石油化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造、滤油设备等
· 适用油品
润滑油 液压油 齿轮箱油 机油 燃油 绝缘油 透平油 合成脂等
· 传感器技术介绍
关键特点[image: ]


可靠 ---专利保护产品，耐受各类油品[image: ]


---传感器寿命达 10 年时间
---高能效，工作电流小于 5mA@24Vdc
---独特的接地保护及信号采样单元

精确 ---进口敏感芯片，独特的温度补偿算法[image: ]


---水分活度测量达到 2%，温度达到 0.3℃
---国家级计量院校准报告溯源

坚固 ---IP66 防护等级，全不锈钢机身[image: ]


---防电源反接设计，工业隔离措施
---9-36VDC 宽电源输出，满足各类应用场合

易用 ---G1/2” BSP 标准接口，最优长度，易于安装[image: ]


---就地数字输出与校准接口，现场完成传感器校准
---内置多种油品校准曲线
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应用
油田、炼油 风电、水电、火电、核电、输变电 工程机械车辆
航空、航海 铁路、公路运输 钢铁、冶金 油品存储仓库、油站 工业生产线空调制冷 实验室分析

技术参数

适用油品： 润滑油 液压油 齿轮箱油机油
燃 油 绝缘油透平油合成脂
各类轻油、重油等

	水活性

	测量范围
	0 … 1 aw

	测量精度
	0 … 0.6	± 0.02 aw

	
	0.6 … 1	± 0.02 aw

	分辨率
	0.001 aw

	响应时间（典型）
	<1 分钟

	油中水分含量 (溶解水分)

	测量范围
	0…100ppm 500 ppm 1000ppm 2000ppm 或定制5000,10000ppm

	测量精度
	± 10 %

	温度

	测量范围
	-40 ... 120 °C

	精度（at +25 °C）
	± 0.3°C

	工作温度（环境）
	-40 ... +80 °C

	容许油温
	-40 ... +120 °C

	输出

	数字信号
	RS485 MODBUS RTU,	(RS232 可选)

	模拟信号
	4... 20 mA 负载电阻 500Ω

	其他

	机械接口
	G 1/2” ISO 或 1/2” NPT

	探头容许工作压力
	20bar 其他压力范围请咨询

	探头材料
	316 & 304 不锈钢

	防护等级
	IP65

	供电电源
	9V-36V DC (RS485 通讯时)	15V-36V DC (4 ... 20 mA 通讯时)

	供电电流
	< 5mA+负载电流

	变送器重量
	200 g

	包装总重量
	270g

	包装规格
	纸盒 172×117×53 mm

	电缆规格
	M8*1	6 芯

	电缆长度
	6 芯 2 米 UL20866 6*22AWG

	电磁兼容标准
	CE/ISO	EN61326-1，EN61000-3，EN61010 B 级



· 主要配置表
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	油品质量检测仪
	LWB-11
	台
	1
	

	说明书
	
	本
	1
	

	合格证
	
	份
	1
	

	产品保修单
	
	份
	1
	

	配置清单
	
	份
	1
	

	出厂校准报告
	
	份
	1
	

	U盘
	16G
	个
	1
	

	离线测试用透明软管
	铁氟龙
	套
	2
	

	在线低压测试用透明软管
	PU材质
	米
	3+1
	

	开口扳手
	14-17
	把
	1
	

	电源适配器
	Ac220v 转Dc24v
	条
	1
	

	内六角扳手（拆滤芯）
	4mm
	个
	1
	

	测试用透明软管和不锈钢接头
	
	套
	2
	







上海罗湾实业有限公司
ShangHai LUWATECH Industrial CO.,LTD
地址：上海市浦东新区康桥东路333号5栋南门2楼
联系人：龙茂荣  手机/微信：13917337146 
电话：021-58073569
企业邮箱：maorong.long@luowansy.com 
企业官网：www.luwatech.com
专业油品检测仪器供应商
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