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上海罗湾实业有限公司

S400 系列

密度、粘度与温度在线监测传感器
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                         小巧、坚固、精准
产品简介 
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S400密度与粘度在线监测传感器采用世界先进的压电
谐振 MEMS 元件，通过内部集成的高精度信号采样与处理单
元，结合先进的算法， 可以实时自动检测液体的密度、 粘度
和温度三项指标。
S400简单易用，其运行无需人员参与，所有检测均由
传感器自动完成，用户只需将其安装在管路上即可实现对生
产过程中密度、粘度及温度的过程测量，或者通过离线套件
实现实验室分析。
S400的出现， 大大增加了用户的投资收益， 使得用户
在生产过程中的质量控制拥有可靠依据，是一款小巧、智能、
可靠， 功能丰富的在线监测传感器。
测量原理
S400采用压电谐振模式，通过控制振子部件工作在谐振状态，获取相关参数。
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其振动周期 T 与液体密度相关：
ρ = K0  + K1*T + K2*T2         (K0  K1 K2 为仪器校准参数) 
其振动品质因数 Q 与粘度相关：
η = C0   +  C1 *Q  +  C2 *Q2       (C0  C1 C2 为仪器校准参数)
运动粘度亦可以根据以下公式换算：
µ=η/ρ    (p-运动粘度 mm2/s=cSt，η-动力粘度 mPa.s=cP，
ρ-密度 g.cm-3=1000kg.m-3)
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重要特点
· 进口探头，高准测量密度、粘度与温度

· 密度精度达±5kg.m-3

· 粘度范围 1~400cP，精度达 5%

· 宽广的容许流体温度，从 0℃到 100℃

· 快速响应，数据每秒刷新

· 测量不受外部振动影响

· 全不锈钢，适合在线监测鲁棒性要求

· 优良的耐化学腐蚀和耐压特性

· 无任何活动件，无消耗件，十年寿命

· 多种认证及检测报告

· 结构小巧、便于系统集成

· 便捷的现场校准集成模组
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适用样品
· 润滑油
· 液压油
· 齿轮箱油
· 汽油、柴油
· 航空燃油
· 煤油
· 生物柴油
· 乙醇
· 化学试剂
· 涂料油墨
· 食品加工
· 实验室分析
应用场合
· 燃油存储与运输环节

· 精炼、石油行业

· 风力发电

· 火力发电等发电行业

· 航空， 航海，铁路等交通运输行业

· 钻井平台等海洋工程

· 大型工程机械设备

· 交通运输车辆

· 海水处理与检测设备

· 油处理设备

· 化学实验分析

· 生产过程品质管理

· 油处理及过滤系统

· 涂料、油墨及印刷行业

· 医用设备
精准检测
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技术参数
	测量指标
	密度(kg.m-3)，动力粘度(cP)，温度(℃)

	测量范围
	密度
600 kg.m-3…1250 kg.m-3 *

	
	粘度
1cP…400cP(500cSt)  (更大范围请咨询我们)*

	
	温度
0℃…100℃
*

	准确度
@25℃典型
	密度
2%  or  5kg.m-3 二者取大值

	
	粘度
5%
or
1cP 二者取大值

	
	温度
0.5℃

	分辨率
	密度
0.1 kg.m-3

	
	粘度
0.1cP

	
	温度
0.1℃

	响应时间
	小于 30 秒(首次)，数据刷新 1 次/秒

	数字输出
	RS485 MODBUS RTU

	模拟输出
	2 路三线制 4-20mA，RL=500Ω(选配项)

	报警节点
	2 路 250VAC/3A or 30VDC/3A

	供电电压
	DC 9V-32V@RS485，DC20V-32V@4-20mA

	整机功耗
	< 20mA@24Vdc RS485

	探头耐压
	max 10bar(更大范围请咨询我们)

	流体温度
	0℃… 100℃

	环境温度
	-40℃… 85℃

	存储温度
	-40℃… 80℃

	外壳材质
	316/304 不锈钢 哈氏合金

	结构尺寸
	φ32×90 mm

	机械接口
	NESSI

	重量
	360g

	防护等级
	IP66

	密封材质
	FKM 氟胶
内径 21.8 外径 25.8 线径 1.78

	连接电缆
	2 米M8 6 芯

	最大流速
	<0.1 米/秒

	符合标准
	CE，ASTM1657，国家计量检测机构报告

	防爆等级
	EXia IIB T6 Ga （optional）

	电磁兼容
	EN 61326-1 EN 61326-2-3 ICES-003 B 级


接口定义(M12母头法兰座) 
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



结构尺寸（mm）
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在线安装  (管路，箱体)
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型号指南

	型号
	S150
1cP … 150cP ，600 kg.m-3 … 1250 kg.m-3
	S400
1cP …400cP ，600 kg.m-3 … 1250 kg.m-3

	指标
	A
	B
	C
	A
	B
	C

	粘度
	√
	-
	√
	√
	-
	√

	密度
	-
	√
	√
	-
	√
	√

	温度
	√
	√
	√
	√
	√
	√


订货向导

	在线粘度密度传感器 S

	测量范围
	1 … 150Cp 600 … 1250 kg.m-3
	150
	
	
	
	
	

	
	1 … 400cP 600 … 1250 kg.m-3
	400
	
	
	
	
	

	测量指标
	粘度+温度
	
	A
	
	
	
	

	
	密度+温度
	
	B
	
	
	
	

	
	粘度+密度+温度
	
	C
	
	
	
	

	信号输出
	RS485 modbus RTU
	
	
	1
	
	
	

	
	4-20mA
	
	
	2
	
	
	

	
	RS485 + 4-20mA
	
	
	3
	
	
	

	模拟输出 1
	无
	
	
	
	4
	
	

	
	粘度
	
	
	
	D
	
	

	
	密度
	
	
	
	E
	
	

	模拟输出 2
	无
	
	
	
	
	5
	

	
	温度 0 ... 100°C
	
	
	
	
	F
	

	接头规格
	G 1/2” ISO 卡套接头
	
	
	
	
	
	G

	
	NESSI
	
	
	
	
	
	H




选项与附件

	附件名称
	订货编号

	USB 转 RS485 数据调试线
	LW-UR001

	密封垫圈
	LW -SO001

	离线测量模块
	LW -OT001

	连接电缆 2 米， M8 螺纹连接， 90°弯头
	LW -CB001

	上位机软件 OV600
	LW -OV600

	显示与控制单元 DDU400
	LW -DP001


离线套件

S400可以配合离线测量模块 LW -OT001 及调试线 LW -UR001，完成实验室或者现场对油， 乙醇或者其 他试剂、液体的密度， 粘度及温度的测量。用户只需通过电脑或者显示与控制单元 LW -DP001，仅需 要最大 5ml 试样，1 分钟的时间，即可获取试样的准确密度， 粘度与温度。
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上海罗湾实业有限公司
ShangHai LUWATECH Industrial Co.,Ltd
地址：上海浦东新区康桥东路333号5栋南门2楼
TEL：13917337146微信 021-58073569 
E-mail：maorong.long@luowansy.com   
https://luwatech.1688.com
http://www.luwatech.com
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DAVIS 全系列密度， 粘度与温度在线监 测产品在实验室采用美国国家标准与 技术研究院 (NIST) 授权认可标准液完 成校准标定工作








+24V DC


RS485+/A


GND


RS485-/B


4-20mA ch1


4-20mA ch2





1)红色


2)白色


3)黑色


4)绿色


5)黄色


6)粉色





订货示例:    S 85 A 1 4 5 G


粘度范围：  1 … 150 cP                  密度范围；  无              


温度范围：  0 … 100 ℃              


输出方式：  RS485                         


模拟输出 1 ：  无             


模拟输出 2 ：  无             


机械接口：   G 1/2”                      





订货示例:    S 85 B 3 E F H


粘度范围：  无               密度范围；  600 … 1250 kg.m-3    


温度范围：  0 … 100 ℃              


输出方式：  RS485 + 4-20mA       


模拟输出 1 ：600 … 1250 kg.m-3   


模拟输出 2 ：-40 … 120 ℃          


机械接口：  NESSI                          





订货示例:    S 400 H 3 D F H


粘度范围：  1 … 400 cP                  密度范围；  600 … 1250 kg.m-3    


温度范围：  0 … 100 ℃              


输出方式：  RS485 + 4-20mA       


模拟输出 1 ：20 … 400 cP              


模拟输出 2 ：0 … 100 ℃             


机械接口：  NESSI                          
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